## Список узлов:

**Для I группы 2000-2001 г.р. следующие узлы:**

1. **Брамшкотовый** (вяжется из 2х веревок разной толщины, 2 контрольных).
2. **Двойной булинь** (вяжется из веревок любой толщины).
3. **Двойной шкотовый** (вяжется из веревок любой толщины).
4. **Карабинная удавка** (вяжется из основной веревки 8-ка проводник, в нее встегивается карабин и вокруг опоры встегивается в веревку).
5. **Вязка «петли Прусик»** (сделать из веревки диаметром 6 мм, связать «грейпвайном», дальше завязать двойной проводник (двойной булинь) не далее 10 см от узла «грейпвайн» и с помощью узла «схватывающий» поместить прусик на вертикальные перила).
6. **Бахмана** (завязать из своего прусика и карабина на вертикальной веревке не менее 4-х оборотов вокруг веревки).
7. **Булинь** (привязать веревку 10 мм к указанной опоре, 1 контрольный).
8. **Проводник восьмерка одним концом** (завязать одним концом к указанному карабину, диаметр веревки 10 мм).
9. **Австрийский проводник** (он же «срединный проводник» он же «пчелка») (локализовать указанный судьей участок веревки).
10. **Стремя одним концом** (вязать на указанном карабине(опоре), 1 контрольный).
11. **Штык** (завязать вокруг указанной опоры, не менее трех шлагов, 1 контрольный).
12. **УИАА** (завязать вокруг своего карабина)
13. **Схвтывающий** (завязать веревкой 6мм одним концом, 1 контрольный)

**Для II группы 2002-2003 г.р. следующие узлы:**

1. **Брамшкотовый** (вяжется из 2х веревок разной толщины, 2 контрольных).
2. **Двойной булинь** (вяжется из веревок любой толщины).
3. **Двойной шкотовый** (вяжется из веревок любой толщины).
4. **Карабинная удавка** (вяжется из основной веревки 8-ка проводник, в нее встегивается карабин и вокруг опоры встегивается в веревку).
5. **Булинь** (привязать веревку 10 мм к указанному карабину, 1 контрольный).
6. **Вязка «петли Прусик»** (сделать из веревки диаметром 6 мм, связать грейпвайном, дальше завязать двойной проводник (двойной булинь) не далее 10 сам от узла грейпвайн и с помощью узла **«схватывающийо»** поместить прусик на вертикальную веревку).
7. **Стремя одним концом** (завязать на указанной опоре, 1 контрольный).
8. **Австрийский проводник** (он же «срединный проводник», он же «пчелка») (локализовать указанный судьей участок веревки).
9. **Встречная восьмерка** (вяжется из 2-х веревок одинакового диаметра).
10. **Штык** (завязать вокруг указанной опоры, не менее трех шлагов, 1 контрольный).

**Для III группы 2004-2006 г.р. следующие узлы:**

1. **Австрийский проводник** (он же «срединный» проводник, он же «пчелка») (локализовать указанный судьей участок веревки).
2. **Вязка «петли Прусик»** (сделать из веревки диаметром 6 мм, связать «грейпвайном», дальше завязать двойной проводник (двойной булинь) не далее 10 сам от узла «грейпвайн» и с помощью узла **«схватывающий»** поместить прусик на вертикальную веревку).
3. **Встречная восьмерка** (вяжется из 2-х веревок одинакового диаметра).
4. **Булинь** (привязать веревку 10 мм к указанному карабину. 1 контрольный).
5. **Двойной шкотовый** (вяжется из веревки диаметром 6 мм).
6. **Брамшкотовый** (вяжется из 2х веревок разной толщины. 2 контрольных).
7. **Штык** (завязывается вокруг указанной опоры, не менее трех шлагов).
8. **Карабинная удавка (**вяжется из основной веревки 8-ка проводник, в нее продевается карабин и вокруг опоры встегивается в веревку).

**Для IV группы 2007 г.р. и младше следующие узлы:**

1. **Схватывающий** (завязать репшнуром 6 мм на вертикальной веревке 10 мм, допускается использовать петлю Прусика)
2. **Прямой** (вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины, 2 контрольных).
3. **Встречная восьмерка** (вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины).
4. **Брамшкотовый** (вяжется из двух веревок разной толщины, 2 контрольных).
5. **Булинь** (привязать веревку 10 мм к указанному карабину. 1 контрольный)..
6. **Проводник восьмерка** (вяжется из веревки диаметром 10 мм, 1 контрольный).
7. **Австрийский проводник** (он же «срединный» проводник, он же «пчелка») (локализовать указанный судьей участок веревки).
8. **Штык** (завязать вокруг указанной опоры, не менее трех шлагов, 1 контрольный).

**Для участников программы «Начало большого пути»**

1. **Булинь** (привязать веревку 10 мм к указанному карабину, 1 контрольный).
2. **Штык** ( 1 контрольный).
3. **Австрийский проводник** (он же «срединный» проводник) (локализовать указанный судьей участок веревки).
4. **Прямой** (вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины, 2 контрольных).
5. **Встречная восьмерка** (вяжется из 2-х веревок одинаковой толщины).
6. **Брамшкотовый** (вяжется из двух веревок разной толщины, 2 контрольных).
7. **Схватывающий**
8. **Проводник восьмёрка**

**Вязание следующих узлов на рекорд: *грейпвайн, встречная восьмерка*** (по выше перечисленным условиям).

## Штрафы:

**-** Незавязанный (неправильный) узел – 1 мин.

**-** Отсутствие контрольного узла – 30 сек.

**-** Неправильный контрольный узел – 15 сек.

**-** Нерасправленный узел – 30 сек.

- На петле «прусик» узел двойной проводник (двойной булинь) от грейпвайна далее 10 см – 30 сек.

- Карабин не замуфтован – 30 сек.

- Узел не соответствует толщине веревок – 30 сек.